Hovercontrol Bell 412 (Jordan More)
Textures AIM Jean-Pierre Fillion, Québec

-----------------------------------------------------




INSTALLATION


-----------------------------------------------------

Faire une sauvegarde du fichier aircraft.cfg de l'appareil.

-----------------------------------------------------

Dans le fichier aircraft.cfg du dossier de l'appareil, placer le bloc de paramètres suivant à la suite de la séquence de blocs semblables. Modifier son numéro de séquence : remplacer le fltsim.X] par le numéro suivant dans la séquence, probablement 28 : [fltsim.28].

[fltsim.X]
title=HC412PE_Aim415
sim=Hovercontrol_412_PersonalEdition
model=offshore
panel=
sound=
texture=aim415
kb_checklists=Hovercontrol_412_PersonalEdition_check
kb_reference=Hovercontrol_412_PersonalEdition_ref
prop_anim_ratio=-0.43174
atc_id_color=0xc6eff7ff
atc_id=C-AIM
visual_damage=1
ui_manufacturer=AIM
ui_type="HC412 AIM"
ui_variation="AIM"
description=Hovercontrol 412 Personal Edition v1.0 by Jordan Moore. HOVERCONTROL.COM
Textures AIM-415 par Jean-Pierre Fillion, Juillet 2006

-----------------------------------------------------

Placer le dossier texture.aim415 dans le dossier de l'appareil, au côté des autres dossiers de texture.

-----------------------------------------------------

Dans la liste des appareils de FS2004, la version AIM de cet hélico apparaîtra sous l'item AIM.

-----------------------------------------------------